Société des Télécommunications du Tchad
SOTEL TCHAD

Atelier de Formation ccTLD

Du 7 au 10 Novembre 2005
à Dakar

PRESENTATION

Généralité :
Au Tchad, l'Internet a vu le jour le 20 octobre 1997. Dénommée Tchad Net,
son réseau est de classe C. Raccordé au Backbone Internet de France Télécom à Bagnolet et Passtourel en région parisienne, il offre plusieurs services à savoir :
- Les courriers électroniques
- L'hébergement des sites WEB
- Les créations de Nom de Domaine
- Connexion à haut débit (Liaison spécialisée)
Le (ccTLD) est géré par l’opérateur historique des Télécommunications appelé la SOTEL TCHAD.
La Section des transmissions des données de la dite société composé de 3(trois) agents s’occupent de l’enregistrement des noms de domaine.
La connexion du réseau Internet du Tchad au réseau mondial est assuré par un lien de 4M bits/s Full Duplex. La prérogative primordiale de la SOTEL TCHAD est d’augmenter la bande passante ainsi que d’étendre le réseau Internet sur le territoire National.

PROCESSUS D’ENREGISTREMENT:
Le processus d’enregistrement regroupe trois volets :
Volet 1 : Client demandeur
Volet 2 : Les règles locales définies par l’entreprise :
-Nom valide non attribué (n’excédant pas 26 caractères max.)
-Le dossier d’enregistrement
-La facturation
Volet 3 : Fax, Courrier électrique
formulaire en annexe :

SOTEL TCHAD
Société des Télécommunications du Tchad
Direction Générale
Direction Commerciale & Informatique
Contrat de Réservation de Nom Domaine
(merci de dactylographier ou d’écrire lisiblement en majuscules)
Nom de Domaine en : .td 
Et pour les Noms de Domaines premier niveau .com  .net  .org 
(26 caractères max. .@ extension comprise)
Information sur le propriétaire du Nom de Domaine
(entreprise, particulier ou association)
Nom ou dénomination du propriétaire légal :

Preuve de propriété de ce nom

Soit un extrait du journal officiel pour les associations

Adresse postale Ville Pays

Nom et Prénom du contact administratif :……………………………………………..

(ce contact doit impérativement appartenir à la société indiquée en propriétaire légal ;

si le dépôt est fait à titre personnel, le contact administratif est le propriétaire légal)

Adresse postale Ville Pays

Téléphone Fax Pays

Nom du contact de facture (auquel seront envoyées les factures)
Si différent du contact administratif :………………………………….
Adresse postale Ville Pays
Téléphone Fax Pays

Nom du contact technique :……………………………………………………………………..
(ce contact est celui qui est responsable du fonctionnement technique des noms : serveurs
notamment)
- IP du serveur Primaire :
- IP du serveur Secondaire :
Adresse postale Ville Pays
Téléphone Fax Pays

TYPE DE SERVICE SOUHAITE

 Réservation de nom de domaine 50.000 FCFA H.T / an

Frais d’enregistrement pour les DNS .com .org .net

Pour les clients au Tchad 25 euro / an

MODE DE REGELEMENT

Chèque bancaire ou transfert à l’ordre de la SOTEL TCHAD

(COMPTE N° 4299 AGENCE 472 CREDIT LYONNAIS)

A N’Djamena, le……………………………. 2005

Lu et approuvé le…………………..

Le Directeur Général de la SOTEL TCHAD

BRAHIM OUMAR Pour le Demandeur

BASE DE DONNEES DU REGISTRE

BASE DE DONNEES INTERNE :

Maintient l’archive des transactions

SERVEUR WHOIS :

La SOTEL TCHAD n’a pas encore installé son propre serveur whois de ce fait l’enregistrement s’effectue dans la base de données de RIPE.

Pour mettre à jour notre base de registre on envoie la requête directement au hostmaster@ripe.net

Données Whois d’un objet domaine :

Information related to '80.15.243.0 - 80.15.243.15'

inetnum:	80.15.243.0 - 80.15.243.15

netname:	CNAR-NETTD

domain-c:	243.15.80.in-addr.arpa

descr:	Research centre

descr:	BP 1228 - N'Djamena

descr:	TCHAD

country:	TD

admin-c:	BEM1-RIPE

nserver:	srvcnar.cnar.td.

tech-c:	YSD2-RIPE

status:	ASSIGNED PA

mnt-by:	FT-BRX

person:	BABA ELHADJ MALLAH

address:	CNAR

address:	BP 1228 - N'Djamena

address:	TCHAD

e-mail:	cnar@cnar.td

phone:	+ 235 52 25 15

fax-no:	+ 235 52 32 14

mnt-by:	FT-BRX

nic-hdl:	BEM1-RIPE

source:	RIPE # Filtered

person:	Yasser Saleh DJIGUIR

address:	SOTEL TCHAD

address:	P.O. BOX 1132

SERVICE DNS

-	Serveur DNS autoritaire : Bow.intnet.td

-	Logiciel utilisé BIND 8.1

-	Serveur DNS secondaire : bow.rain.fr

Cache DNS comme service (optionnel)

Exemple:

254.119.9.129	IN PTR	ns-11.extra.daimlerchrysler.com.

Exemple de fichier Zone :

$TTL 86400

@ IN SOA bow.intnet.td. yaser.saleh.intnet.td. (

2005111701 ; serial

21600 ; refresh

3600 ; retry

604800 ; expire

86400 ; default_ttl

)

; Name Servers

IN NS bow.intnet.td.

IN NS bow.rain.fr.

IN NS ns.ripe.net.

; Mail Exchangers

IN MX 10 mail.intnet.td.

IN MX 20 bow.rain.fr.

bow.intnet.td. IN A 193.251.147.253

bow.rain.fr. IN A 194.51.3.49

ns.ripe.net. IN A 193.0.0.193

Infrastructure Informatique

I. Serveur d'Accès Numérique

2 Network Access Server Type Cisco 5350 ( Normal , Secours )

Intégrant 8 E1, 210 modems d'accès RTC V90, 2 accès série

Haut débit, 2 accès Ethernet (10/100 Mbits).

2 Routeurs Cisco 2500, Intégrant 9 Interfaces séries Gateway

2 Switch Ethernet type Cisco 24 ports

Equipement de serveur DNS

- Un unité centrale, Dell PowerEdge 2600 composant

- alimentation redondante, 512 Mo SDRAM (2x256) 400 MHz

- 2 x 73 Go HDD

- Raid 1 avec clé d'activation, Sauvegarde DDS4 interne

- écran 17", clavier, souris

Logiciel

Linux Red Hat Entreprise Version 3.0

Nos remerciements

2005-12-09T17:13:42